**پرسش 22 آزمون طراحی**:

با توجه به اینکه پاسخ این پرسش منوط به پاسخ پرسش‌های 20 و 21 می‌باشد، و از آنجایی که پرسش‌های 21 و 22 در پاسخ رسمی اعلام شده از طرف سازمان مقررات ملی حذف شده‌اند (پاسخ درست در بین گزینه‌ها وجود نداشت)، لذا انتظار می‌رود این پرسش نیز حذف، و نمره‌ی مربوط به آن به تمامی داوطلبان تعلق گیرد.

**پرسش 43 آزمون نظارت**:

با عنایت به این موضوع که معدود مصارفی وجود دارند که به هادی نول نیاز ندارند، (مثل موتورهای قفس سنجابی)، پس آنچه که حتما باید به شینه‌ی ورودی متصل باشد هادی حفاظتیست (خواه به همراه هادی نول، خواه بدون آن و به تنهایی). لذا گزینه‌های الف و ج و در نتیجه گزینه‌ی د صحیح‌تر به نظر می‌رسد.