فصل اول
تمرین 1: با دبل کلیک کردن روی فایل پروژه مسکونی و وارد شدن به تمپلیت معماری پروژه، دو المان را (برای مثال درها و دیوارها) را ، Hide Element  و Hide category و خروجی را به صورت عکس ارسال کنید.
-Electrical defult Metric را باز نموده و تمرین های زیر را انجام دهید:
تمرین 2 : یک دیوار به ارتفاع 3.2 متر ترسیم کنید و یک پریز برق را در ارتفاع 40 سانتی متری از کف ، روی دیوار جانمایی کنید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 3 : دو عدد سینی کابل ترسیم کنید و با ابزار Align ، خط و سینی کابل اول را با خط بالای سینی کابل دوم هم راستا کنید. از نتیجه عکس بگیرید و ارسال کنید.
تمرین 4 : یک کاندوئیت در ارتفاع 20 سانتی متری ازکف ترسیم کنید و در ادامه ارتفاع کاندئیبت را روی 280 سانتی متری تنظیم کنید و  از نمای سه بعدی عکس ارسال کنید.
تمرین 5 : فایل اتوکد را به صورت اصولی وارد رویت نمایید. از نتیجه عکس بفرستید.
تمرین 6 : فایل پروژه مسکونی 8 سقف رو در Template الکتریکال وارد نمایید و Level های الکتریکال  را ایجاد نموده و از نتیجه عکس بفرستید.
فصل دوم
تمرین1 :  System Distribution سه فاز و تکفاز را ایجاد نمایید. از این دو صفحه عکس گرفته و ارسال کنید.
تمرین 2 : یک تابلو سه فاز را به پروژه وارد نمایید و تنظیمات آن را به ولتاژ استاندارد ایران تغییر دهید. نتیجه را به صورت عکس ارسال کنید.
تمرین 3 : در ساختمان پروژه مسکونی،تابلو های مورد نیاز را جانمایی نموده و مشخص کنید که هر کدام از چه تابلویی تغذیه خواهند شد. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.



فصل سوم
برای انجام پروژه هاتون از این فصل به بعد از تمپلیت original-Metric-Default-Electrical استفاده نمایید. این تمپلیت در واقع
از یک نسخه اورجینال Revit هست و قابلیتهای پیش فرضی برای مهندسین برق در آن تعریف شده است.
تمرین 1: discipline-Sub روشنایی را در پروژه مسکونی ایجاد نموده و نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2 : یک چراغ را به پروژه وارد نمایید و تنظیمات آن را به ولتاژ ایران تغییر دهید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 3: طراحی روشنایی یک طبقه از پروژه رو انجام دهید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 4: روشنایی طبقه منفی یک را با حسگر حرکتی طراحی نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 5 : به دلخواه جریان کل روشنایی یکی از سر خط ها را  به صورتی دستی روی کاغذ محاسبه نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین6 : برای طراحی روشنایی بام از سایت object BIM فمیلی های جدید دانلود کرده و در طراحی استفاده نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 7: روشنایی ایمنی طبقه همکف را طراحی نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
فصل چهارم
تمرین 1 : سه مدار روشنایی و سه مدار پریز را ترسیم کنید نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.  از تابلو سه فاز آن گزارش گیری کنید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2 : میزان بار را در تابلو سه فاز بالانس کنید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 3 : مدار پریز طبقه سوم را طراحی کرده و سرخطهای آن را مشخص نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 4 : مصرف پریز ها رو در یکی از این سر خطها محاسبه نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
فصل پنجم
تمرین 1: تجهیزات اعلام حریق را برای طبقه منفی 2 طراحی نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2: تجهیزات اعالم حریق را برای طبقه سوم طراحی نمایید.نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 3: پوشش دهی دتکتورهای طبقه هم کف را بررسی نمایید.نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
فصل ششم
تمرین1 : discipline-Sub سیستم تلفن را در پروژه مسکونی ایجاد نمایید.نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2: تلفن طبقه دو را طراحی نمایید.نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 3 : در پلان دانشگاه تلفن سانترال را طراحی نمایید.نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
فصل هفتم
تمرین1: discipline-Sub سیستم دوربین را در پروژه مسکونی ایجاد نمایید.نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2: دوربین طبقه همکف را طراحی نمایید.نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
فصل هشتم
تمرین1: discipline-Sub سیستم پیجینگ را در پروژه مسکونی ایجاد نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین2 : پیجینگ طبقه همکف، منفی و منفی دو را طراحی نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
فصل نهم
تمرین 1: discipline-Sub سیستم آیفون را در پروژه مسکونی ایجاد نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2: سیستم آیفون تمامی طبقات را طراحی نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
فصل دهم
تمرین 1: طرح شماره 3 را برای ساختمان تک واحدی به صورت پریزهای سری باز طراحی کنید و بیشترین میزان افت را محاسبه کنید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2:طرح شماره 2 را برای ساختمان پروژه (دو واحدی)، برای پریزهای تکی طراحی نمایید و محاسبه کنید بیشترین افت در کدام پریز و در کدام طبقه اتفاق می افتد. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 3: برای تغییر system type یک فمیلی برای مثال (پریز آنتن مرکزی)  چه مراحلی رو باید طی کنید. (از مراحل عکس
گرفته و ارسال نمایید).

فصل یازدهم
تمرین 1: یک پریز شبکه و یک سوئیچ را وارد پلان دو بعدی نمایید، مداربندی نموده و ارتباط آن را با وایر مشخص کرده و خروجی pdf  بگیرید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2: در یک طبقه از پلان دانشگاه سیستم شبکه رو را طراحی نمایید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
فصل دوازدهم
تمرین 1: انواع اتصاالت سینی کابل را ترسیم نمایید. از نمای سه بعدی آن را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2: دو سینی کابل با ارتفاع 2.5 متر، به موازات هم ترسیم نمایید، سینی کابل سوم را با ارتفاع 2.4 متر و عمود بر دو سینی کابل قبلی طریقی ترسیم کنید که از روی سینی کابل اول عبور کرده و به سینی کابل دوم با اتصال tee( سه راهی) متصل گردد. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 3: دو سینی کابل به ارتفاع 2.7 در کنار هم و به موازات هم ترسیم نمایید. یک کاندوئیت را با ارتفاع 2.7 متر به نحوی ترسیم نمایید که وقتی به سینی کابل ها رسید از روی آن ها عبور کند و مجدد به ارتفاع 2.7 برگردد. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 4: تعداد 10 کاندوئیت مشابه به موازات هم و 5 عدد هم در زیر آن ها ترسیم نمایید. نمای سه بعدی آن را به صورت عکس ارسال نمایید.
فصل سیزدهم
تمرین 1: از کاندوئیت های ترسیم شده متره بگیرید. نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 2: برای یک المان دلخواه، فمیلی تگ را وارد نرم افزار نموده، تگ را بر اساس نیاز شخصی ساز ی نمایید و روی المان مورد نظر، تگ گذاری کنید و نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 3: یک شیت ایجاد نمایید. آن را شخصی سازی کنید. سه نمای مختلف(سه بعدی، section و پلان)را وارد شیت نمایید و نتیجه را به صورت عکس ارسال نمایید.
تمرین 4: در نرم افزار revit یک فایل را هم به صورت سه بعدی و هم به صورت ایزومتریک با فرمت DWG خروجی بگیرید و فایل DWG را ارسال نمایید.


